| PDL for FM0+ Version1.0 Peripheral Driverl Library for FM0+

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Defines

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- w

### - g -

- GET_DMA_ADDRESS : dma.c
- Gpio1pin_Get : gpio.h
- Gpio1pin_Init : gpio.h
- Gpio1pin_InitDirectionInput : gpio.h
- Gpio1pin_InitDirectionOutput : gpio.h
- Gpio1pin_InitIn : gpio.h
- Gpio1pin_InitOut : gpio.h
- Gpio1pin_InitPullup : gpio.h
- Gpio1pin_InitVal : gpio.h
- GPIO1PIN_NP00_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP00_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP00_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP00_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP00_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP01_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_NP01_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP01_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP01_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP01_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP02_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP02_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP02_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP02_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP02_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP03_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP03_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP03_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP03_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP03_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP04_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP04_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP04_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP04_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP04_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP0F_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP0F_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP0F_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP0F_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP0F_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP10_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP10_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP10_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP10_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP10_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP11_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP11_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP11_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP11_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP11_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP12_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP12_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP12_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP12_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP12_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP13_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP13_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP13_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP13_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP13_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP14_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP14_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP14_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP14_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP14_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP15_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP15_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP15_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP15_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP15_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP21_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP21_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP21_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP21_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP21_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP22_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP22_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP22_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP22_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP22_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP23_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP23_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_NP23_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP23_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP23_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP39_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP39_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP39_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP39_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP39_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3A_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3A_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3A_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3A_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3A_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3B_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3B_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3B_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3B_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3B_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3C_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3C_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3C_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3C_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3C_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3D_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3D_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3D_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3D_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3D_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3E_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3E_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3E_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3E_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3E_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3F_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3F_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3F_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3F_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP3F_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP46_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP46_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP46_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP46_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP46_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP47_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP47_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP47_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP47_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP47_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP49_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP49_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP49_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP49_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP49_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP4A_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP4A_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP4A_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP4A_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP4A_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP50_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP50_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP50_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP50_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP50_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP51_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP51_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP51_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP51_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP51_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP52_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP52_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP52_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP52_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP52_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP60_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP60_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP60_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP60_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP60_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP61_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_NP61_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP61_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP61_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP61_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP80_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP80_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP80_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP80_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP80_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP81_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP81_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP81_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP81_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP81_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP82_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP82_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP82_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP82_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NP82_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE0_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE0_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE0_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE0_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE0_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE2_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE2_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE2_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE2_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE2_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE3_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE3_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE3_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE3_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_NPE3_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P00_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P00_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P00_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P00_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P00_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P01_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P01_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P01_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P01_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P01_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P02_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P02_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P02_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P02_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P02_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P03_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P03_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P03_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P03_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P03_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P04_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P04_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P04_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P04_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P04_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P0F_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P0F_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P0F_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P0F_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P0F_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P10_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P10_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P10_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P10_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P10_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P11_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P11_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P11_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P11_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P11_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P12_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P12_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P12_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P12_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P12_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P13_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P13_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P13_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P13_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P13_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P14_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P14_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P14_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P14_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P14_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P15_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P15_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P15_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P15_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P15_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P21_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P21_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P21_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P21_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P21_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P22_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P22_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P22_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P22_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P22_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P23_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P23_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P23_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P23_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P23_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P39_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P39_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P39_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P39_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P39_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3A_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3A_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3A_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3A_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3A_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3B_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3B_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3B_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3B_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3B_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3C_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3C_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3C_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3C_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3C_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3D_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3D_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3D_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3D_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3D_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3E_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3E_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3E_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3E_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3E_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3F_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3F_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P3F_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3F_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P3F_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P46_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P46_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P46_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P46_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P46_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P47_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P47_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P47_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P47_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P47_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P49_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P49_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P49_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P49_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P49_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P4A_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P4A_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P4A_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P4A_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P4A_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P50_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P50_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P50_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P50_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P50_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P51_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P51_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P51_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P51_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P51_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P52_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P52_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P52_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P52_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P52_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P60_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P60_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P60_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P60_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P60_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P61_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P61_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P61_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P61_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_P61_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P80_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P80_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P80_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P80_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P80_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P81_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P81_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P81_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P81_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P81_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P82_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P82_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P82_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P82_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_P82_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE0_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE0_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE0_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_PE0_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_PE0_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE2_GET : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_PE2_INIT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_PE2_INITIN : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE2_INITOUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_PE2_PUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE3_GET : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE3_INIT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE3_INITIN : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- GPIO1PIN_PE3_INITOUT : gpio_s6e1a1xb0a.h , gpio_s6e1a1xc0a.h
- GPIO1PIN_PE3_PUT : gpio_s6e1a1xc0a.h , gpio_s6e1a1xb0a.h
- Gpio1pin_Put : gpio.h