| PDL for FM0+ Version1.0 Peripheral Driverl Library for FM0+

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Defines

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w

Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - e -

- EE_I2C_CH : i2c_at24cxx.h
- en_adc_fifo_status : adc.h
- en_adc_fifo_status_t : adc.h
- en_adc_instance_index : adc.h
- en_adc_instance_index_t : adc.h
- en_adc_int : adc.h
- en_adc_int_t : adc.h
- en_adc_sample_time_n : adc.h
- en_adc_sample_time_n_t : adc.h
- en_adc_scan_mode : adc.h
- en_adc_scan_mode_t : adc.h
- en_adc_status : adc.h
- en_adc_status_t : adc.h
- en_adc_timer_select : adc.h
- en_adc_timer_select_t : adc.h
- en_adcmp_buf : mft_adcmp.h
- en_adcmp_buf_t : mft_adcmp.h
- en_adcmp_fm3_frt : mft_adcmp.h
- en_adcmp_fm3_frt_t : mft_adcmp.h
- en_adcmp_fm3_mode : mft_adcmp.h
- en_adcmp_fm3_mode_t : mft_adcmp.h
- en_adcmp_frt : mft_adcmp.h
- en_adcmp_frt_t : mft_adcmp.h
- en_adcmp_mode : mft_adcmp.h
- en_adcmp_mode_t : mft_adcmp.h
- en_adcmp_occp_sel : mft_adcmp.h
- en_adcmp_occp_sel_t : mft_adcmp.h
- en_adcmp_start_trig_t : mft_adcmp.h
- en_adcmp_trig_channel : mft_adcmp.h
- en_adcmp_trig_sel : mft_adcmp.h
- en_adcmp_trig_sel_t : mft_adcmp.h
- en_bt_instance_index : bt.h
- en_bt_instance_index_t : bt.h
- en_bt_io_mode : bt.h
- en_bt_io_mode_t : bt.h
- en_bt_ppg_int : bt.h
- en_bt_ppg_int_t : bt.h
- en_bt_pwc_int : bt.h
- en_bt_pwc_int_t : bt.h
- en_bt_pwm_int : bt.h
- en_bt_pwm_int_t : bt.h
- en_bt_rt_int : bt.h
- en_bt_rt_int_t : bt.h
- en_bt_timer_mode : bt.h
- en_bt_timer_mode_t : bt.h
- en_clk_apb0div : clk.h
- en_clk_apb0div_t : clk.h
- en_clk_apb1div : clk.h
- en_clk_apb1div_t : clk.h
- en_clk_baseclkdiv : clk.h
- en_clk_baseclkdiv_t : clk.h
- en_clk_gate_peripheral : clk.h
- en_clk_gate_peripheral_t : clk.h
- en_clk_mcowaittime : clk.h
- en_clk_mcowaittime_t : clk.h
- en_clk_pll_src : clk.h
- en_clk_pll_src_t : clk.h
- en_clk_pllowaittime : clk.h
- en_clk_pllowaittime_t : clk.h
- en_clk_reset_peripheral : clk.h
- en_clk_reset_peripheral_t : clk.h
- en_clk_scowaittime : clk.h
- en_clk_scowaittime_t : clk.h
- en_clk_source : clk.h
- en_clk_source_t : clk.h
- en_cr_freq_div : cr.h
- en_cr_freq_div_t : cr.h
- en_cs_pin_level : mfs.h
- en_cs_pin_level_t : mfs.h
- en_cs_pin_sel : mfs.h
- en_cs_pin_sel_t : mfs.h
- en_cs_timing_clk : mfs.h
- en_cs_timing_clk_t : mfs.h
- en_csio_act_mode : mfs.h
- en_csio_act_mode_t : mfs.h
- en_csio_data_dir : mfs.h
- en_csio_data_dir_t : mfs.h
- en_csio_data_len : mfs.h
- en_csio_data_len_t : mfs.h
- en_csio_func : mfs.h
- en_csio_func_t : mfs.h
- en_csio_ms_mode : mfs.h
- en_csio_ms_mode_t : mfs.h
- en_csio_status : mfs.h
- en_csio_status_t : mfs.h
- en_csio_sync_wait_time : mfs.h
- en_csio_sync_wait_time_t : mfs.h
- en_csio_timer_clk : mfs.h
- en_csio_timer_clk_t : mfs.h
- en_dma_idreq : dma.h
- en_dma_idreq_t : dma.h
- en_dma_stop_cause_t : dma.h
- en_dma_transfermode : dma.h
- en_dma_transfermode_t : dma.h
- en_dma_transferwidth : dma.h
- en_dma_transferwidth_t : dma.h
- en_dmod_bit : mft_wfg.h
- en_dmod_bit_t : mft_wfg.h
- en_dstb_bakup_reg : lpm.h
- en_dstb_bakup_reg_t : lpm.h
- en_dstb_ret_cause_t : lpm.h
- en_dstb_wkup_pin : lpm.h
- en_dstb_wkup_pin_t : lpm.h
- en_dt_channel : dt.h
- en_dt_channel_t : dt.h
- en_dt_countersize : dt.h
- en_dt_countersize_t : dt.h
- en_dt_instance_index : dt.h
- en_dt_instance_index_t : dt.h
- en_dt_mode : dt.h
- en_dt_mode_t : dt.h
- en_dt_prescaler : dt.h
- en_dt_prescaler_t : dt.h
- en_exint_instance_index : exint.h
- en_exint_instance_index_t : exint.h
- en_exint_level : exint.h
- en_exint_level_t : exint.h
- en_fcs_cr_div : csv.h
- en_fcs_cr_div_t : csv.h
- en_fgpio_port : fgpio.h
- en_fgpio_port_t : fgpio.h
- en_flag : pdl.h
- en_flash_cmd : csio_int_s25fl127s.c
- en_flash_cmd_t : csio_int_s25fl127s.c
- en_frt_instance_index : mft_frt.h
- en_frt_instance_index_t : mft_frt.h
- en_gten_bits : mft_wfg.h
- en_gten_bits_t : mft_wfg.h
- en_i2c_ack : mfs.h
- en_i2c_ack_t : mfs.h
- en_i2c_data_dir : mfs.h
- en_i2c_data_dir_t : mfs.h
- en_i2c_mode : mfs.h
- en_i2c_mode_t : mfs.h
- en_i2c_rw_mode : i2c_int_at24cxx.c
- en_i2c_rw_mode_t : i2c_int_at24cxx.c
- en_i2c_seq : i2c_int_at24cxx.c
- en_i2c_seq_t : i2c_int_at24cxx.c
- en_i2c_status : mfs.h
- en_i2c_status_t : mfs.h
- en_icu_edge : mft_icu.h
- en_icu_instance_index : mft_icu.h
- en_icu_instance_index_t : mft_icu.h
- en_igbt_filter_width : ppg.h
- en_igbt_filter_width_t : ppg.h
- en_igbt_level : ppg.h
- en_igbt_level_t : ppg.h
- en_igbt_prohibition_mode : ppg.h
- en_igbt_prohibition_mode_t : ppg.h
- en_input_clk : wc.h
- en_input_clk_t : wc.h
- en_int_flag_t : pdl.h
- en_iop_flag_even_t : mft_ocu.h
- en_iop_flag_odd_t : mft_ocu.h
- en_iop_flag_set_condition : mft_ocu.h
- en_level : pdl.h
- en_level_t : pdl.h
- en_lin_break_len_t : mfs.h
- en_lin_break_length : mfs.h
- en_lin_delimiter_len_t : mfs.h
- en_lin_delimiter_length : mfs.h
- en_lin_func : mfs.h
- en_lin_func_t : mfs.h
- en_lin_ms_mode : mfs.h
- en_lin_ms_mode_t : mfs.h
- en_lin_status : mfs.h
- en_lin_status_t : mfs.h
- en_lin_stop_bit : mfs.h
- en_lin_stop_bit_t : mfs.h
- en_lpm_mode : lpm.h
- en_lpm_mode_t : lpm.h
- en_lvd_func : lvd.h
- en_lvd_func_t : lvd.h
- en_lvd_int_volt : lvd.h
- en_lvd_int_volt_t : lvd.h
- en_lvd_reset_volt : lvd.h
- en_lvd_reset_volt_t : lvd.h
- en_mfs_fifo : mfs.h
- en_mfs_fifo_sel : mfs.h
- en_mfs_fifo_sel_t : mfs.h
- en_mfs_fifo_t : mfs.h
- en_mfs_instance_index : mfs.h
- en_mfs_instance_index_t : mfs.h
- en_mfs_mode : mfs.h
- en_mfs_mode_t : mfs.h
- en_mfs_uart_mode : mfs.h
- en_mft_frt_clock : mft_frt.h
- en_mft_frt_clock_t : mft_frt.h
- en_mft_frt_int : mft_frt.h
- en_mft_frt_int_t : mft_frt.h
- en_mft_frt_mode : mft_frt.h
- en_mft_frt_mode_t : mft_frt.h
- en_mft_icu_edge_t : mft_icu.h
- en_mft_icu_frt : mft_icu.h
- en_mft_icu_frt_t : mft_icu.h
- en_mft_icu_mode : mft_icu.h
- en_mft_icu_mode_t : mft_icu.h
- en_mft_ocu_frt : mft_ocu.h
- en_mft_ocu_frt_t : mft_ocu.h
- en_mft_wfg_mode : mft_wfg.h
- en_mft_wfg_mode_t : mft_wfg.h
- en_nzcl_filter_width : mft_wfg.h
- en_nzcl_filter_width_t : mft_wfg.h
- en_ocu_instance_index : mft_ocu.h
- en_ocu_instance_index_t : mft_ocu.h
- en_ocu_occp_buf : mft_ocu.h
- en_ocu_occp_buf_t : mft_ocu.h
- en_ocu_ocse_buf : mft_ocu.h
- en_ocu_ocse_buf_t : mft_ocu.h
- en_ocu_rt_out_state : mft_ocu.h
- en_ocu_rt_out_state_t : mft_ocu.h
- en_output_clk : wc.h
- en_output_clk_t : wc.h
- en_pgen_bits : mft_wfg.h
- en_pgen_bits_t : mft_wfg.h
- en_ppg_clock : ppg.h
- en_ppg_clock_pres : bt.h
- en_ppg_clock_pres_t : bt.h
- en_ppg_clock_t : ppg.h
- en_ppg_ext_trig : bt.h
- en_ppg_ext_trig_t : bt.h
- en_ppg_gate_level : ppg.h
- en_ppg_gate_level_t : ppg.h
- en_ppg_int_mode : ppg.h
- en_ppg_int_mode_t : ppg.h
- en_ppg_irq_ch : ppg.h
- en_ppg_irq_ch_t : ppg.h
- en_ppg_level : ppg.h
- en_ppg_level_t : ppg.h
- en_ppg_mode : bt.h
- en_ppg_mode_t : bt.h
- en_ppg_opt_mode : ppg.h
- en_ppg_opt_mode_t : ppg.h
- en_ppg_output_mask : bt.h
- en_ppg_output_mask_t : bt.h
- en_ppg_output_polarity : bt.h
- en_ppg_output_polarity_t : bt.h
- en_ppg_restart_enable : bt.h
- en_ppg_restart_enable_t : bt.h
- en_ppg_trig : ppg.h
- en_ppg_trig_t : ppg.h
- en_ppg_upcnt_clk : ppg.h
- en_ppg_upcnt_clk_t : ppg.h
- en_prio_start_cause : adc.h
- en_prio_start_cause_t : adc.h
- en_psel_bits : mft_wfg.h
- en_psel_bits_t : mft_wfg.h
- en_pwc_clock_pres : bt.h
- en_pwc_clock_pres_t : bt.h
- en_pwc_measure_edge : bt.h
- en_pwc_measure_edge_t : bt.h
- en_pwc_mode : bt.h
- en_pwc_mode_t : bt.h
- en_pwc_timer_size : bt.h
- en_pwc_timer_size_t : bt.h
- en_pwm_clock_pres : bt.h
- en_pwm_clock_pres_t : bt.h
- en_pwm_ext_trig : bt.h
- en_pwm_ext_trig_t : bt.h
- en_pwm_mode : bt.h
- en_pwm_mode_t : bt.h
- en_pwm_output_mask : bt.h
- en_pwm_output_mask_t : bt.h
- en_pwm_output_polarity : bt.h
- en_pwm_output_polarity_t : bt.h
- en_pwm_restart_enable : bt.h
- en_pwm_restart_enable_t : bt.h
- en_qprc_ainedge : qprc.h
- en_qprc_ainedge_t : qprc.h
- en_qprc_binedge : qprc.h
- en_qprc_binedge_t : qprc.h
- en_qprc_compmode : qprc.h
- en_qprc_compmode_t : qprc.h
- en_qprc_filter_width : qprc.h
- en_qprc_filter_width_t : qprc.h
- en_qprc_instance_index : qprc.h
- en_qprc_instance_index_t : qprc.h
- en_qprc_int : qprc.h
- en_qprc_int_t : qprc.h
- en_qprc_pcmode : qprc.h
- en_qprc_pcmode_t : qprc.h
- en_qprc_pcresetmask : qprc.h
- en_qprc_pcresetmask_t : qprc.h
- en_qprc_rcmode : qprc.h
- en_qprc_rcmode_t : qprc.h
- en_qprc_zinedge : qprc.h
- en_qprc_zinedge_t : qprc.h
- en_result : base_types.h
- en_result_t : base_types.h
- en_ret_cause_flag : lpm.h
- en_rt_clock_pres : bt.h
- en_rt_clock_pres_t : bt.h
- en_rt_even_status_t : mft_ocu.h
- en_rt_ext_trigger : bt.h
- en_rt_ext_trigger_t : bt.h
- en_rt_mode : bt.h
- en_rt_mode_t : bt.h
- en_rt_odd_status_t : mft_ocu.h
- en_rt_output_polarity : bt.h
- en_rt_output_polarity_t : bt.h
- en_rt_status : mft_ocu.h
- en_rt_timer_size : bt.h
- en_rt_timer_size_t : bt.h
- en_rtc_clk_sel : rtc.h
- en_rtc_clk_sel_t : rtc.h
- en_rtc_day_of_week : rtc.h
- en_rtc_day_of_week_t : rtc.h
- en_rtc_div_ratio : rtc.h
- en_rtc_div_ratio_t : rtc.h
- en_rtc_func : rtc.h
- en_rtc_func_t : rtc.h
- en_rtc_month : rtc.h
- en_rtc_month_t : rtc.h
- en_rtc_rtcco_sel : rtc.h
- en_rtc_rtcco_sel_t : rtc.h
- en_rtc_status : rtc.h
- en_rtc_status_t : rtc.h
- en_rtc_time_mode : rtc.h
- en_rtc_time_mode_t : rtc.h
- en_scan_start_cause : adc.h
- en_scan_start_cause_t : adc.h
- en_stat_flag_t : pdl.h
- en_swwdg_timing_window : swwdg.h
- en_swwdg_timing_window_100 : swwdg.h
- en_swwdg_timing_window_25 : swwdg.h
- en_swwdg_timing_window_50 : swwdg.h
- en_swwdg_timing_window_75 : swwdg.h
- en_swwdg_timing_window_t : swwdg.h
- en_uart_data_dir : mfs.h
- en_uart_data_dir_t : mfs.h
- en_uart_data_len : mfs.h
- en_uart_data_len_t : mfs.h
- en_uart_func : mfs.h
- en_uart_func_t : mfs.h
- en_uart_mode_t : mfs.h
- en_uart_parity : mfs.h
- en_uart_parity_t : mfs.h
- en_uart_status : mfs.h
- en_uart_status_t : mfs.h
- en_uart_stop_bit : mfs.h
- en_uart_stop_bit_t : mfs.h
- en_wc_cnt_clk : wc.h
- en_wc_cnt_clk_t : wc.h
- en_wfg_instance_index : mft_wfg.h
- en_wfg_instance_index_t : mft_wfg.h
- en_wfg_timer_clock : mft_wfg.h
- en_wfg_timer_clock_t : mft_wfg.h
- en_wkup_valid_level : lpm.h
- en_wkup_valid_level_t : lpm.h
- enFrtPeakMatchInt : mft_frt.h
- enFrtZeroMatchInt : mft_frt.h
- Error : base_types.h
- ErrorAccessRights : base_types.h
- ErrorAddressAlignment : base_types.h
- ErrorBufferFull : base_types.h
- ErrorInvalidMode : base_types.h
- ErrorInvalidParameter : base_types.h
- ErrorNotReady : base_types.h
- ErrorOperationInProgress : base_types.h
- ErrorTimeout : base_types.h
- ErrorUninitialized : base_types.h
- EXINT_CHANNEL_NUM : exint.h
- Exint_Disable() : exint.c
- Exint_Enable() : exint.c
- Exint_GetIntDetectMode() : exint.c
- Exint_IrqHandler() : exint.c
- EXINT_MAX_CH_INDEX : exint.h
- Exint_Nmi_SetIntCallback() : exint.c
- Exint_SetIntDetectMode() : exint.c
- ExIntFallingEdge : exint.h
- ExIntHighLevel : exint.h
- ExintInstanceIndexExint0 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint1 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint10 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint11 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint12 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint13 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint14 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint15 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint16 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint17 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint18 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint19 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint2 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint20 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint21 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint22 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint23 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint24 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint25 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint26 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint27 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint28 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint29 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint3 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint30 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint31 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint4 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint5 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint6 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint7 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint8 : exint.h
- ExintInstanceIndexExint9 : exint.h
- ExintInstanceIndexMax : exint.h
- ExIntLowLevel : exint.h
- ExIntRisingEdge : exint.h
- ExtIrq0 : dma.h
- ExtIrq1 : dma.h
- ExtIrq2 : dma.h
- ExtIrq3 : dma.h