<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node2" href="$csio__int__s25fl127s_8c.html#a7de37c4b69fdf7bb88482c9ceff7622e" title="CSIO Master receive interrupt callback function." alt="" coords="206,107,367,133"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$csio__int__s25fl127s_8c.html#a8d96de1f8acdd5f446026cccd7ee8e0b" title="Read data from S25FL127S." alt="" coords="417,56,503,83"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$csio__int__s25fl127s_8c.html#a1080b0f6949d30ea901a3f8225f9787f" title="Read register from S25FL127S." alt="" coords="419,157,501,184"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$csio__int__s25fl127s_8h.html#a9526b5938866a0bd96b1eeb85d716d09" title="Read data from S25FL127S." alt="" coords="579,5,693,32"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$csio__int__s25fl127s_8h.html#a0bb140b1ceab26292bb08d17fd9af89d" title="Read ID from S25FL127S." alt="" coords="573,56,699,83"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$csio__int__s25fl127s_8h.html#a598e7ad72ae67fa2bc12a359480356d4" title="Sector erase 4KB sector." alt="" coords="553,107,719,133"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$csio__int__s25fl127s_8h.html#a95bb1cc75d33448c83cb69e5b4b3886d" title="Chip erase the whole Flash memory." alt="" coords="566,157,706,184"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$csio__int__s25fl127s_8h.html#a178746052ef9e5abf9821063ec29da2c" title="Page program S25FL127S." alt="" coords="555,208,717,235"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$csio__int__s25fl127s_8h.html#a4f813c900d86faa134d52d4831f4234d" title="Sector erase 64kB or 256kB sector." alt="" coords="559,259,713,285"/>
</map>
